**.**

**Warnung! Vermeiden Sie direkte Augenexposition. Laserlicht. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen**

**ACCURIZE LASER TRAINER PATRONE**

**Erstmaliger Gebrauch und Batteriewechsel**

**1. Schrauben Sie die Rückseite der Laserpatrone ab**

**2. Nehmen Sie bei der ersten Verwendung die schwarze Abdeckung heraus.**

**3. Nehmen Sie zum Batteriewechsel die alte Batterie heraus und legen Sie die neue Batterie ein.**

**4. Schrauben Sie die Kappe vollständig auf. Nun ist sie gebrauchsfertig.**

**5. Kammer der Patrone sollte dicht sein, daher kann es ratsam sein, vor dem Einführen etwas Öl auf die O-Ringe zu schmieren.**



**Installation und Verwendung:**

**1. Entladen Sie Ihre Waffe. Zeigen Sie mit der Waffe dabei immer in eine sichere Richtung.**

**2. Setzen Sie die Lasertrainerpatrone in die Kammer der Waffe ein.**

**3. Bereiten Sie Ihre Pistole vor und richten Sie sie auf das Ziel. Drücken Sie den Abzug, um den roten Laserpunkt auszulösen.**

**4. Entfernen Sie die Lasertrainerpatrone, wenn Sie mit dem Training fertig sind. Das Radiergummiende eines Bleistifts oder eines Reinigungsstabs in den Lauf einsetzen und die Lasertrainerpatrone vorsichtig herausdrücken.**



[**WWW.ACCURIZETARGET.COM**](http://WWW.ACCURIZETARGET.COM)

